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Intelligence and Telecom Technologies de México
Respaldo del Sistema y del Agente — Asistencia Geo
Asistencia Geo — Inventario de Código, Documentación y Modelos

────────────────────────────────────────






Autor:  Intelligence and Telecom Technologies de México
Fecha:  2026-10-20
Versión:  v1.0


Respaldo del Sistema y del Agente — Asistencia Geo
Propósito: dejar registro vivo de TODO lo que compone el sistema (código, documentación,
modelos de IA, infraestructura) y del agente que lo opera, para que exista siempre un respaldo
completo y reconstruible. Este documento es a su vez un artefacto versionado en git y respaldado
en Linode.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Resumen ejecutivo
	Elemento
	Estado

	Código bajo git en Linode
	✅ Activo (main al día con origin)

	Manuales (usuario/admin/técnico)
	✅ MD + Word (profesional)

	Cumplimiento LFT 2026–2027
	✅ Documentado (docs/11, 12, 04, 13)

	Diagramas técnicos (PNG)
	✅ 4 diagramas + generador

	Respaldos de BD
	✅ Diario + offsite (timer systemd)

	Agente OpenClaw (AsistenciaGeo)
	✅ Configurado y documentado



──────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Identidad del sistema
Nombre: Asistencia Geo — Sistema de Control de Asistencia Georeferenciado.
Empresa: Intelligence and Telecom Technologies de México (INT).
Propósito: registro de entrada/salida con geocercas, anti-spoofing, biométrico/facial,
modo offline, cumplimiento LFT / NOM-037 / LFPDPPP e integración con Odoo (nómina).
Stack tecnológico
	Capa
	Tecnología

	App móvil
	Flutter (iOS + Android)

	Backend
	Python + FastAPI (async) + SQLAlchemy 2 + asyncpg

	Base de datos
	PostgreSQL 15 + PostGIS

	Mapas
	OpenStreetMap + MapLibre GL

	Panel web
	React + Vite + TypeScript + MapLibre GL

	ERP
	Odoo (XML-RPC, hr.attendance)



──────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Modelos de IA que usa el sistema
3.1 Modelos on-device (app móvil)
	Modelo
	Función
	Framework
	Dónde corre

	Google ML Kit Face Detection
	Detección de rostro (verificación facial opcional)
	ML Kit (on-device)
	App móvil

	FaceNet / ArcFace (TFLite)
	Embedding facial 1:1 contra users.face_embedding
	TensorFlow Lite
	App móvil



No hay LLM en el servidor. La IA del sistema es determinística y on-device (privacidad por
diseño: el rostro no sale del dispositivo; solo se compara un vector embebido).
local_auth (huella / FaceID nativo) complementa la biometría.
3.2 Modelos que usa el agente (OpenClaw)
Agente: asistencia (identidad AsistenciaGeo).
Modelo LLM principal: deepseek/deepseek-v4-pro.
Proveedores de autenticación configurados (perfiles en auth-profiles.json):
google:default (Gemini)
openai:default (GPT)
openai-codex:jpaezv@gmail.com (OAuth)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Control de versiones (git) en Linode
Remote: origin = ssh://linode-intt/opt/repos/asistencia-geo.git (repo bare en Linode).
Alias SSH: linode-intt.
Rama: main (al día con origin/main).
Flujo de deploy: git push → /opt/asistencia/deploy.sh en Linode hace git pull desde el
bare repo → backup → rsync preservando .env/.venv/panel → pip install → restart systemd.
Detalle operativo: docs/14-operacion-sin-openclaw.md y ops/deploy.sh.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Inventario de archivos Markdown (.md)
5.1 Documentación del sistema (docs/)
	Archivo
	Contenido

	docs/01-architecture.md
	Arquitectura general

	docs/02-database-schema.md
	Esquema relacional + inmutabilidad

	docs/03-antispoofing.md
	Anti-spoofing (mock/root/jailbreak)

	docs/04-nom037-y-lft.md
	Cumplimiento LFT / NOM-037

	docs/05-odoo-integration.md
	Integración Odoo

	docs/06-web-panel.md
	Panel web

	docs/07-devops-manual.md
	Manual DevOps (deploy, build APK, backup, rollback)

	docs/08-versiones-releases.md
	Historial de versiones

	docs/09-stack-tecnologico.md
	Stack tecnológico

	docs/10-whitepaper-tecnico.md
	White paper técnico

	docs/11-cumplimiento-lft-2026-2027.md
	Cumplimiento LFT 2026–2027

	docs/12-plan-cumplimiento-lft.md
	Plan de cumplimiento LFT (R1–R10, F1–F7)

	docs/13-retencion-y-auditoria.md
	Retención y auditoría

	docs/14-operacion-sin-openclaw.md
	Operación sin OpenClaw (runbook)

	docs/15-respaldo-sistema-y-agente.md
	Este documento



5.2 Manuales (manuales/)
	Archivo
	Contenido

	MANUAL_USUARIO.md
	Manual de usuario (app móvil, empleados)

	MANUAL_ADMINISTRADOR.md
	Manual de administrador (sitios, empleados, consents)

	MANUAL_TECNICO.md
	Manual técnico (despliegue, API, BD, seguridad)

	SIMULACRO_LFT.md
	Simulacro LFT (validación de cumplimiento)



5.3 Raíz y otros
	Archivo
	Contenido

	README.md
	Índice general + puesta en marcha

	PLAN_INTEGRACION_ODOO.md
	Plan de integración Odoo

	mobile/README.md
	Documentación de la app Flutter

	docs/diagrams/README.md
	Índice de diagramas

	openclaw-setup/*.md
	Plantilla del agente (AGENTS, PROJECT, SOUL, IDENTITY, USER, TOOLS, MEMORY, HEARTBEAT, LEEME_APLICACION, memory-log)



5.4 Archivos del agente (workspace OpenClaw)
Ruta: /home/jpaez/.openclaw/workspaces/asistencia/
	Archivo
	Rol

	AGENTS.md
	Reglas de trabajo del agente

	PROJECT.md
	Alcance y reglas del proyecto (fuente de verdad)

	SOUL.md / IDENTITY.md
	Personalidad e identidad

	USER.md
	Datos del humano (Javi)

	TOOLS.md
	Notas específicas de herramientas

	MEMORY.md + memory/
	Memoria de largo plazo + notas diarias

	HEARTBEAT.md
	Checklist de heartbeats

	memory-log.md
	Bitácora

	docs/
	Copia de docs 01–06 + README



──────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Diagramas (PNG) existentes y prompts
Los diagramas se generan con docs/diagrams/_gen_diagrams.py (matplotlib/graphviz).
	#
	Archivo
	Contenido

	1
	docs/diagrams/01-arquitectura.png
	Arquitectura general

	2
	docs/diagrams/02-flujo-checkin.png
	Flujo de check-in

	3
	docs/diagrams/03-er-diagrama.png
	Diagrama entidad-relación

	4
	docs/diagrams/04-despliegue.png
	Diagrama de despliegue



🖼️  ESPACIO PARA DIBUJO — Arquitectura del sistema







Prompt para generarlo:  Diagrama de cajas y flechas: App Flutter (GPS, anti-spoofing, biometría) -> API FastAPI (JWT, geofence ST_DWithin, NTP) -> PostgreSQL+PostGIS, con rama outbox -> Odoo XML-RPC. Colores corporativos naranja #F79646 y azul #1F3864.
🖼️  ESPACIO PARA DIBUJO — Flujo de cumplimiento LFT







Prompt para generarlo:  Diagrama de flujo: check-in -> validación geocerca -> registro inmutable (hash HMAC) -> cálculo horas extra (12h/sem, 4h/día) -> export STPS. Resaltar cadena de hash y export.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Respaldos e infraestructura
	Recurso
	Ubicación
	Frecuencia

	Código (git)
	Linode /opt/repos/asistencia-geo.git
	por commit

	Base de datos
	Linode /opt/asistencia/backup_db_*.sql(.gz)
	diario

	Offsite (máquina local)
	/home/jpaez/backups/asistencia-geo/ (rsync)
	diario 21:15 CST (timer asistencia-offsite-backup.timer)

	APK
	entregas/ + portal de descargas
	por release



──────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Cómo reconstruir el sistema desde cero
git clone ssh://linode-intt/opt/repos/asistencia-geo.git
Levantar BD: docker compose up -d postgres + aplicar db/000_schema.sql, 001_immutability.sql, 002_seed.sql.
Backend: cd backend && python -m venv .venv && pip install -r requirements.txt && cp .env.example .env && uvicorn app.main:app.
App móvil: cd mobile && flutter pub get && flutter run.
Panel web: cd web && npm install && npm run dev.
Restaurar BD desde el último backup_db_*.sql.gz.
Configurar systemd ia-asistencia.service (ver docs/14).
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